|  |
| --- |
|  |

***WAGO Loader***

***Version 0.1***

***28. September 2015***

**Konventionen**

In dieser Dokumentation werden die folgenden Konventionen verwendet um den Überblick und das schnelle Erfassen der gelieferten Informationen zu erleichtern.

** Beispiel**

Angabe eines Beispiels, das die zuvor beschriebene Eigenschaft bzw. Funktion verdeutlicht.

** Tipp**

Angabe eines Tipps, wie eine beschriebene Funktionalität eingesetzt werden kann.

** Arbeitsweise**

Beschreibung der internen Arbeitsweise so dass ein besseres Verständnis erreicht wird.

** Verbot**

Angabe von verbotenen oder nicht unterstützten Eigenschaften oder Funktionen.

** Frage**

Fragen und Antworten die in dem betreffenden Zusammenhang bereits gestellt wurden.

** Links**

Hinweise auf Internetseiten die weitere Informationen beinhalten.

 **Hinweis**

Hinweis, der beim Einsatz beachtet werden muss.

 **Achtung**

Wichtiger Hinweis der zum fehlerfreien Einsatz der Funktionalität unbedingt beachtet werden muss.

**Inhalt**

[Kapitel 4](#_Toc132508842)

# Unterstützte Controller

PFC200 CS 2ETH RS Telecontrol ECO/T

750-8202/0025-0002

# Inbetriebnahme

Bevor eine Software mit Hilfe des Loaders übertragen werden kann muss die Steuerung in einen definierten Zustand gebracht werden.

IP-Adresse

Im Auslieferungszustand des Controllers ist für die ETHERNET-Schnittstelle

(Port X1 und Port X2) die dynamische Vergabe der IP-Adresse mittels "Dynamic Host Configuration Protocol" (DHCP) eingestellt.